Investice

1. Rekonstrukce střechy budovy MŠ
2. Elektroinstalace v sále KD + osvětlovací technika jeviště - obojí značně zastaralé, například při koncertu hudebníci neviděli pořádně na noty
3. Zatrubnění příkop od kaple k Rojíčkům - nedůstojná skvrna na tváři obce
4. Vrata hasičárny - současná plechová vrata jsou po všech stránkách nevyhovující (vzhled, praktičnost, energetická efektivita)
5. Rozšířeni funkčnosti a zvelebeni výletiště – nutno zpracovat návrh
6. Zřízení chodníků – vlivem stále většího provozu aut po okresní komunikaci je zřízení chodníků nutné pro zvýšení bezpečnosti pro chodce
   1. Od kaple k Ondřejcům čp.
   2. Od Jalůvky čp. po zatáčku ke Kabátům čp.
   3. Od Bordovských čp. 70 k pomníku padlých
   4. Od pomníku padlých k Šimečkům
   5. Odvodnění cesty od Blažků k Jurečkům (drenáž prům. 20cm v hloubce 50 cm a zasypat hrubým štěrkem)

Údržba

1. Obrubníky chodníků
2. Dát do pořádku příkopky u obecních cest, voda totiž teče po cestě